产品简介：

芝麻酱灌装机可单机使用，也可按企业的生产规模订做全自动芝麻酱灌装生产线，芝麻酱灌装生产线每小时产量可达3000～4000瓶，包括自动上料、灌装、加辅料、旋盖、喷码、贴标、封口、封箱等设备，目前我公司在国内数十家企业安装了芝麻酱灌装生产线，为企业节省了大量人工，降低包装成本，保证产品质量的稳定性，帮助企业走向规模化生产的发展道路。xj06pks

适用范围：
芝麻酱灌装机适用于食品行业，是理想的颗粒浆状粘度流体充填设备，配置加辅料功能，（可自动加粉剂、加芝麻、加红油），适用于芝麻酱产品中含有颗粒物料而难以灌装的食品。

技术参数：
灌装速度：10-30瓶/分
灌装精度：≦±1﹪
电 源：220/110V 50/60Hz
重 量（kg）：350Kg
功 率：0.37kw/380v
气 压：0.6－0.8MPa
可选机型：100-3000g 250-2500ml 500-5000ml
设备外形尺寸(长×宽×高)：1200×940×1600(mm)
芝麻酱灌装机特征：
A、 该芝麻酱灌装机为全自动酱料灌装机，配有自动搅拌功能，使物料混合更加均匀；
B、 辅料添加料可调，本款芝麻酱灌装机具有精准方便，提高自动化程度的特点；
C、该芝麻酱灌装机设计合理，立式结构，节省场地，操作方便；
D、芝麻酱灌装机的气动部分均采用知名气动元件，寿命长，稳定；
E、物料接触部分本芝麻酱灌装机采用SUS304不锈钢材料制成，符合GMP要求；
F、灌装阀由气动阀控制，芝麻酱灌装机的灌装精度更高；
G、芝麻酱灌装机的灌装量和灌装速度均可任意调节；
H、灌装头由我厂创新的芝麻酱灌装机灌嘴，可解决拉丝、滴漏问题；
J、大小瓶调节方便，配置自动升降装置；
H、本款芝麻酱灌装机采用集成理念设计，易损件少，方便企业维护保养。